刻蚀技巧总结

1. 干法刻蚀Al之后需要马上将片子放入水之中去除残余的氯气，防止该气氛进一步刻蚀材料，导致出现裂缝等问题。