显影技巧总结

1. 显影时间很关键；
2. 注意显影的时候有节奏的来回摆动，我自己的频率是2s一个来回，一次大概是沿着50ml烧杯截面圆心，以2/3半径处到另外一边的2/3半径处。
3. 注意显影液的时间，可能会导致显影时间控制的不稳定，太久更有可能无法使用。

4.显影3INCH片子，可以先静置66%的时间，再按一定频率上下晃动34%的时间，需要再尝试，最好使用自动显影机；